Afficher la Table des Matières

## : : Prérequis réseau

Nb d’utilisateurs / Caractéristique | < 25 | 25 à 100 | > 100
Réseau Serveur - BDD | 1 Gb | 1 Gb | 1 Gb
Réseau Client – Serveur * | 256 kbits – 1 Mbit | 1Mbit – 4 Mbit | 4 Mbit +
Protocole / transport de communication Client – Serveur | HTTP – TCP (port 8080 par défaut et paramétrable)

* Cette donnée varie en fonction du nombre d’utilisateurs connectés en simultané.

Suivez-nous ! Produit Akuiteo version 4.2 Copyright © 2019 Akuiteo S.A.S. Documentation confidentielle | Support clients.akuiteo.fr Coordonnées Akuiteo S.A.S. 27 rue Auguste Comte 69002 LYON - FRANCE www.akuiteo.com

Afficher la Table des Matières