Filtrer :

Démarrer la recherche

# Prérequis réseau

Nb d’utilisateurs / Caractéristique | < 25 | 25 à 100 | > 100
Réseau Serveur - BDD | 1 Gb | 1 Gb | 1 Gb
Réseau Client – Serveur * | 256 kbits – 1 Mbit | 1Mbit – 4 Mbit | 4 Mbit +
Protocole / transport de communication Client – Serveur | HTTP – TCP (port 8080 par défaut et paramétrable)

* Cette donnée varie en fonction du nombre d’utilisateurs connectés en simultané.